**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт вулично - шляхової мережі міста Прилуки Чернігівської області).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 1 970 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Місце виконання робіт (надання послуг з поточного ремонту) необхідно облаштовувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

 Після завершення робіт Виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.

 Виконавець робіт повинен забезпечити відновлення руху транспорту по відремонтованому покриттю тоді, коли суміш охолола до температури нижче +50С.

 Обсяги надання послуг визначаються Замовником відповідно до складених дефектних актів, перед початком надання послуг.

 Замовник вправі корегувати обсяги надання таких послуг відповідно до виробничої необхідності та не зобов'язаний замовляти такі послуги в повному обсязі.

 Учасник має забезпечити надання послуг в разі необхідності в цілодобовому режимі, в тому числі у вихідні та святкові дні.

 Учасник розраховує вартість 1 кв.м. Послуги виходячи із діючих вимог та стандартів, з урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов'язкових платежів (зборів).

 Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.

 Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

 1. Визначення ціни пропозиції, розрахунок договірної ціни і кошторисної документації необхідно здійснювати згідно з правилами визначення вартості будівництва за ДСТУ БД.1.1-1-2013 та з урахуванням розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів.

 2. Надання послуг з поточного ремонту доріг здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

 3. Визначення ціни пропозиції необхідно здійснювати згідно з правилами визначення вартості будівництва ДСТУ БД.1.1-1-2013.

 4. При наданні послуг з ремонту необхідно забезпечити умови дотримання нормативних рівнів впливу можливих шкідливих чинників на довкілля, а також забезпечити санітарно — гігієнічні умови утримання населених пунктів.

 Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля:

- забезпечити унеможливлення забруднення грунтів паливно — мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг).

 Для надання послуг з поточного ремонту вулично — шляхової мережі міста Прилуки Чернігівської області Виконавець повинен мати в наявності достатню кількість спеціалізованої техніки.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

(назва організації, що затверджує)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

“\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

 На ГБН Г.1-218-182:2011 (ДК 021: 2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт вулично - шляхової мережі міста Прилуки Чернігівської області).

 Умови виконання робіт: на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій.

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | м2 | 3500 |  |
| 2 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-4-1 зменшити до 40 мм) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | м2 | -3500 |  |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 40 мм, площею ремонту до 5 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | м2 | 2500 |  |
| 4 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 40 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | м2 | 1000 |  |
| 5 | Перекладання горловин цегляних колодязів однорядовою кладкою | шт | 30 |  |
| 6 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 5 |  |

 Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Примітка\* Перелік вулиць вказується Замовником.