**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Послуги з поточного ремонту вулиць міста з ґрунтовим покриттям).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 500 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Послуга повинна надаватися у відповідності до вимог Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154, та інших чинних нормативних актів та правил.

Виконавець під час надання послуг повинен самостійно за свій рахунок забезпечити виконання правил охорони праці, техніку безпеки та інше;

Виконавець послуг повинен застосовувати заходи із захисту довкілля.

У разі виявлення Замовником при візуальному обстеженні неякісного виконання послуг Виконавцем, про що представниками Замовника за результатами перевірки складається акт - претензія, Замовник не сплачує учаснику за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту — претензії).

При виконанні робіт з поточного ремонту вулиць міста з грунтовим покриттям Переможець (Підрядник) забезпечує вивіз наявної асфальтобетонної крихти на вулиці міста з території КП “Послуга” (вул. Білецького Носенка, 7)

Об’єми робіт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Планування верху земляного полотна і основи за допомогою автогрейдера. Робочий хід в одному напрямку. Група-ІІ. | 1000 м2 | 92,93 |
| 2 | Планування площ ручним способом, група грунту 2 | 1000 м2 | 0,53 |
| 3 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | 100 м2 | 118,93 |
| 4 | Щебінь із гравію для будівельних робіт, марка ДР16, фракція 20[25]-40 мм | м3 | 303,6 |
| 5 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5х20 мм | м3 | 303,6 |
| 6 | Перевезення щебню спец.автотранспортом на відстань 10 км | т | 910,8 |

Примітка\* Перелік вулиць вказується Замовником.