**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Нанесення дорожньої розмітки (Послуги з поточного ремонту дорожньої розмітки))

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 500 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**1.1.** Терміни надання послуг: протягом 2021 року.

 **1.2.** Дорожня розмітка має зберігати відповідність вимогам п. 4.2 **ДСТУ 3587 – 97** «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та **ДСТУ 2587:2010 «*Безпека дорожнього руху*** «Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування». **СОУ 42.1-37641918-117:2014** «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні вимоги та методики контролювання показників світлоповертання та яскравості». **СОУ 42.1-37641918-095:2012** «Норми витрат матеріалів для виконання робіт по дорожній горизонтальній розмітці автомобільних доріг».

 **1.3.** Учасник повинен використовувати при нанесенні розмітки матеріали, які відповідають діючим санітарно-гігієнічним нормам та забезпечують додержання вимог п.4.2 Розділу 4 ДСТУ 3587 – 97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», ДСТУ 2587:2010 «Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

 **1.4.** Згідно п.5.3.4 Розділу 5 ДСТУ 2587:2010 функціональна довговічність постійної розмітки повинна бути не менше ніж шість місяців.

 **1.5.** Згідно п.5.4.3 Розділу 5 ДСТУ 2587:2010 термін зносостійкості дорожньої розмітки, що нанесена фарбою, повинен становити не менше 6–ти місяців.

 **1.6.** До застосування при нанесенні розмітки вулично-дорожньої мережі м. Прилуки допускаються матеріали, якість яких підтверджена Галузевим сертифікатом відповідності, виданим закладом, який має акредитацію (ліцензію) на право надавати відповідні документи і висновки. Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

 **1.7.** Об’єм виконання робіт складає:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування предметазакупівлі | Од.виміру | Кількість | Ціна за одиницю з ПДВ, грн. | Вартістьпредмета закупівлі,  грн. |
| Нанесення на поверхню доріг фарбою осьової лінії 1.1 | км. | 25,0 |  |   |
| Нанесення на поверхню доріг фарбою дорожніх переходів 1.14.1 | м2 | 2400,0 |  |  |
| Всього |  |  |  |  |

 Перелік місць та послуги по видах робіт вказуються Замовником у т.ч. згідно приписів Національної поліції, розроблених проектів по зміні ОДР на вулично-шляховій мережі м. Прилуки, на підставі Актів комісійного обстеження, прийняття нових законодавчих актів.

У разі виявлення Замовником при візуальному обстеженні, неякісного виконання послуг Виконавцем, про що представниками Замовника за результатами перевірки складається акт - претензія, Замовник не сплачує учаснику за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту — претензії).