**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонттротуарних доріжок скверу «Героїв Афганістану» на розі вул.. Костянтинівська та вул. Пушкіна у м. Прилуки Чернігівської області).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**  750 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |  ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |  Виконавчий комітет Прилуцької міської ради |
|   |  ( назва організації, що затверджує ) |
|   |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |  ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |  “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |  |
| **На поточний ремонт тротуарних доріжок скверу «Героїв Афганістану» на розі вул.. Костянтинівська та вул. Пушкіна у м. Прилуки Чернігівської області.** |  |
|  Умови виконання робіт |  |
|   |   |  |
|  Об'єми робіт |  |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|   | Відділ №1. Підготовчі роботи |   |   |   |  |
| 1 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 34 |   |  |
| 23 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунту 1-2Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | м3т | 300360 |   |  |
| 456 | Перевезення грунту до 10 км Корчування пеньків великих діаметрів. Діаметр пенька від 0,4 до 0,6 мВидалення дерев м’яколистяних порід діаметром прикорня від 0,5 до 1 мВідділ №2. Встановлення бетонного поребрика | тпеньокдерево | 360511 |   |  |
| 7 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 300 |   |  |
| 8 | Поребрик, довжина 500 мм, товщина 60 мм | шт | 600 |   |  |
| 9 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,група ґрунту 1 (пазухи за поребриком) Відділ №3. Покриття з фігурних елементів мощення | м3 | 6 |   |  |
| 10 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзщебеню | м2 | 750 |   |  |
| 11 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ] | м2 | 750 |   |  |
| 12 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм | м2 | 757,5 |   |  |
| 13 | Готування пiщано-цементної сумiші вручну | м3 | 37,5 |   |  |
| 14 | Пісок річковий | м3 | 46,13 |   |  |
| 15 | Портландцемент загальнобудiвельного призначеннябездобавковий, марка 400 | т | 11,48 |   |  |
| 16 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м різу | 114 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

 |