**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонтпішохідної доріжки між будинками № 107 та № 148 в напрямку будинків № 146 та № 94 у В/М №12 в м. Прилуки Чернігівської області).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**  290 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма №8 |
|   |  |
|   |  ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |  Виконавчий комітет Прилуцької міської ради |
|   |  ( назва організації, що затверджує ) |
|   |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |  ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   |  “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р. |
|   |   |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |  |
|   |   |  |
| **На поточний ремонт пішохідної доріжки між будинками № 107 та № 148 в напрямку будинків № 146 та № 94 У В/М № 12 в м.Прилуки Чернігівської області.** |  |
|   |   |  |
|  Умови виконання робіт |  |
|   |   |  |
|  Об'єми робіт |  |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю ззастосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | м2 | 300 |   |  |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкрiплень з укосами, група ґрунту 1 (корито під поребрик) | м3 | 12 |   |  |
| 3 | Перевезення грунту до 10 км | т  | 76,5 |   |  |
| 4 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 300 |   |  |
| 5 | Поребрики, БР100.20.8 | шт | 300 |   |  |
| 6 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | м3 | 6 |   |  |
| 7 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,група ґрунту 1 (пазухи за поребриком) | м3 | 3,6 |   |  |
| 8 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзпіщано-щебеневої суміші С 7 | м2 | 300 |   |  |
| 9 | Готова пiщано-щебенева сумiш С7, розмiр зерен понад0 до 40 мм | м3  | 55,68 |   |  |
| 10 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ] на основу з цементної сумішітовщиною 5 см (із заповненням швів цементною сумішю) | м2 | 300 |   |  |
| 11 | Плити ФЕМ тротуарнi, товщина 60 мм | м2 | 303 |   |  |
| 12 | Готування цементного розчину вручну (30% цемент,70% гранвідсів): на монтажний шар та шви між плиткою | м3 | 18 |   |  |
| 13 | Щебiнь-висiвки, марка М-1000 i бiльше, фракцiя до 3 мм | м3 | 12,6 |   |  |
| 14 | Портландцемент загальнобудiвельного призначеннябездобавковий, марка 400 | т | 7,02 |   |  |
| 15 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення[ФЭМ] | м різу | 6 |   |  |
|   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

 |