**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонттротуару по вул. Київській, 279 у м. Прилуки Чернігівської області).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**  310 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |  |
|   |  ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |  Виконавчий комітет Прилуцької міської ради |
|   |  ( назва організації, що затверджує ) |
|   |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |  ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   |  “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р. |
|   |  |
|   |   |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |  |
|   |   |  |
| **На поточний ремонт тротуару (плитка ФЕМ) по вул. Київській, 279 у м. Прилуки Чернігівської області.** |  |
|   |   |  |
|  Умови виконання робіт |  |
|   |   |  |
|  Об'єми робіт |  |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|   | Відділ №1. Підготовчі роботи |   |   |   |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв тротуарівмеханiзованим способом | м3 | 12,8 |   |  |
| 2 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю ззастосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | м2 | 320 |   |  |
| 3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкрiплень з укосами, група ґрунту 1 (корито під поребрик) |  м3 | 5,6 |   |  |
| 4 | Навантаження смiття вручну |  т | 5,88 |   |  |
| 5 | Перевезення сміття до 10 км | т | 106,68 |   |  |
|   | Відділ №2. Встановлення бетонного поребрика |   |   |   |  |
| 6 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 140 |   |  |
| 7 | Поребрики, БР100.20.8 | шт | 140 |   |  |
| 8 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | м3 | 2,8 |   |  |
| 9 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,група ґрунту 1 (пазухи за поребриком) |  м3 | 1,68 |   |  |
|   | Відділ №3. Новий дорожній одяг тротуару з покриттям зфігурних елементів мощення |   |   |   |  |
| 10 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзпіщано-щебеневої суміші С 7 | м2 | 320 |   |  |
| 11 | Готова пiщано-щебенева сумiш С7, розмiр зерен понад0 до 40 мм | м3 | 55,68 |   |  |
| 12 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ] на основу з цементної сумішітовщиною 5 см (із заповненням швів цементною сумішю) | м2 | 320 |   |  |
| 13 | Плити ФЕМ тротуарнi, товщина 60 мм | м2 | 323,2 |   |  |
| 14 | Готування цементного розчину вручну (30% цемент,70% гранвідсів): на монтажний шар та шви між плиткою | м3 | 19,2 |   |  |
| 15 | Щебiнь-висiвки, марка М-1000 i бiльше, фракцiя до 3 мм | м3 | 13,44 |   |  |
| 16 | Портландцемент загальнобудiвельного призначеннябездобавковий, марка 400 | т | 7,488 |   |  |
| 17 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення[ФЭМ] | м різу | 6,4 |   |  |
| 18 | Перекладання горловин цегляних колодязiв трирядовоюкладкою (підняти на 1 ряд) | шт | 1 |   |  |
| 19 | На кожний наступний ряд кладки додавати до норми 16-77-1 | шт | -1 |   |  |
|   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

 |