**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонттротуару по вул. Київській (від вул. Ветеранська до будівлі № 243 по непарній стороні).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**  1 600 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма №8 |
|   |  ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |  Виконавчий комітет Прилуцької міської ради |
|   |  ( назва організації, що затверджує ) |
|   |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |  ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   |  “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р. |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |  |
|   |   |  |
| На поточний ремонт тротуару (плитка ФЕМ) по вул. Київській (від вул. Ветеранська до будівлі № 243 по непарній стороні) у м. Прилуки Чернігівської області |  |
|   |   |  |
| Умови виконання робіт  |  |
|   |   |  |
| Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Відділ №1. Підготовчі роботи |   |   |   |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв тротуарівмеханiзованим способом | м3 | 57,6 |   |
| 2 | Розбирання бетонних поребрикiв | м | 190 |   |
| 3 | Розбирання бортових каменiв | м | 50 |   |
| 4 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю ззастосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | м2 | 1440 |   |
| 5 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 1 (корито під поребрик) |  м3 | 7,6 |  |
| 6 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 1 (корито під бортовий камінь) |  м3 | 3 |   |
| 7 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 8,73 |  |
| 8 | Перевезення сміття до 10 км | т | 462,33 |  |
|   | Відділ №2. Встановлення бетонного поребрика |   |   |  |
| 9 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 190 |  |
| 10 | Поребрики, БР100.20.8 | шт | 190 |  |
| 11 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | м3 | 3,8 |  |
| 12 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,група ґрунту 1 (пазухи за поребриком) |  м3 | 2,28 |  |
|   | Відділ №3. Встановлення бортового каменю |   |   |  |
| 13 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови iз щебеню фракції 20-40 мм (під основубортового каменю) | м3 | 1,5 |  |
| 14 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 1,89 |  |
| 15 | Установлення бортових каменiв бетонних iзалiзобетонних при iнших видах покриттiв | м | 50 |  |
| 16 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 50 |  |
| 17 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15(на основу бортового каменю) | м3 | 0,75 |  |
| 18 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка100 (на шви бортового каменю) | м3 | 0,006 |  |
| 19 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,група ґрунту 1 (пазухи за бортовим каменем) |  м3 | 2,5 |  |
|   | Відділ №4. Новий дорожній одяг тротуару з покриттям з фігурних елементів мощення |   |   |  |
| 20 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзпіщано-щебеневої суміші С 7 | м2 | 1440 |  |
| 21 | Готова пiщано-щебенева сумiш С7, розмiр зерен понад0 до 40 мм | м3 | 250,56 |  |
| 22 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ] на основу з цементної суміші товщиною 5 см (із заповненням швів цементною сумішю) | м2 | 1440 |  |
| 23 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi (червоного кольору),товщина 60 мм | м2 | 1454,4 |  |
| 24 | Готування цементного розчину вручну (30% цемент,70% гранвідсів): на монтажний шар та шви між плиткою | м3 | 86,4 |  |
| 25 | Щебiнь-висiвки, марка М-1000 i бiльше, фракцiя до 3 мм | м3 | 60,48 |  |
| 26 | Портландцемент загальнобудiвельного призначеннябездобавковий, марка 400 | т | 33,696 |  |
| 27 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення[ФЭМ] | м різу | 72 |  |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
|  |  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
|  |  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |