**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт тротуару по вул. Незалежності (від вул. Івана Скоропадського до мосту через р. Удай по парній стороні) у м. Прилуки Чернігівської області).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 2 100 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |
| Виконавчий комітет Прилуцької міської ради |
| ( назва організації, що затверджує ) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |
| “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р. |
|   |
|   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |
| НаПоточний ремонт тротуару (плитка ФЕМ) по вул. Незалежності (від вул. Івана Скоропадського до мосту через р. Удай по парній стороні) у м. Прилуки Чернігівської області |
|   |
| Умови виконання робіт  |
|   |
| Об'єми робіт |
| Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | м3 | 12 |   |
| Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю вручну,глибина корита до 250 мм | м2 | 1895 |   |
| Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкрiплень з укосами, група ґрунту 1 (корито під поребрик) |  м3 | 17,56 |   |
| Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 580,79 |   |
| Перевезення сміття до 10 км | т | 580,79 |   |
| Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзпіщано-щебеневої суміші С 7 | м2 | 1895 |   |
| На кожний 1 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-47-1 (додається 3 см) | м2 | 1895 |   |
| Готова пiщано-щебенева сумiш С7, розмiр зерен понад0 до 40 мм | м3 | 415,005 |   |
| Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ] на основу з цементної сумішітовщиною 5 см (із заповненням швів цементною сумішю) | м2 | 1895 |   |
| Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi (сірого кольору),товщина 60 мм | м2 | 956,975 |   |
| Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi (червоного кольору),товщина 60 мм | м2 | 956,975 |   |
| Готування цементного розчину вручну (30% цемент,70% гранвідсів): на монтажний шар та шви між плиткою | м3 | 113,7 |   |
| Щебiнь-висiвки, марка М-1000 i бiльше, фракцiя до 3 мм | м3 | 79,59 |   |
| Портландцемент загальнобудiвельного призначеннябездобавковий, марка 400 | т | 44,343 |   |
| Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення[ФЭМ] | м різу | 189,5 |   |
| Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 439 |   |
| Поребрики БР 50.20.8 | шт | 878 |   |
| Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,група ґрунту 1 (пазухи за поребриком) |  м3 | 5,27 |   |
|   |
|   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |