**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт тротуарної доріжки скверу «Затишний» по вул. Вокзальній (територія між житловими будинками № 36 та № 40) у м. Прилуки Чернігівської області).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**  300 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |  |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |  |
|   |  ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |  Виконавчий комітет Прилуцької міської ради |
|   |  ( назва організації, що затверджує ) |
|   |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |  ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   |  “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р. |
|   |  |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |  |
|   |   |  |
| На поточний ремонт тротуарної доріжки скверу «Затишний» по вул. Вокзальній (територія між житловими будинками № 36 та № 40) у м. Прилуки Чернігівської області |  |
|   |   |  |
| Умови виконання робіт  |  |
|   |   |  |
| Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Відділ №1. Підготовчі роботи |   |   |   |
| 1 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1 |  м3 | 108 |  |
| 2 | Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 129,6 |  |
| 345678910 | Перевезення ґрунту до 10 кмРозбирання тротуарів із бетонних плитДемонтаж стовпчиків залізобетонних (опора залізобетонна)Демонтаж стовпчиків металевих (металеві каркаси лавок дворових)Корчування пеньків великих діаметрів. Діаметр пенька від 0,4 до 0,6 мВидалення дерев м’яколистяних поряд діаметром прикорня від 0,5 м до 1 мНавантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.Перевезення сміття до 10 км | тм2шт.шт.шт.шт. тт | 129,6132124319,549,54  |  |
|   | Відділ №2. Встановлення бетонного поребрика |   |   |  |
|  11 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 141 |  |
| 12 | Поребрик, довжина 500 мм, товщина 60 мм | шт. | 282 |  |
| 13 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,група ґрунту 1 (пазухи за поребриком) |  м3 | 2,82 |  |
|   | Відділ №3. Покриття з фігурних елементів мощення |   |   |  |
| 14 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзщебеню | м2 | 360 |  |
| 15 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (загальна товщина 8 см) | м2 | -360 |  |
| 16 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ]  | м2 | 360 |  |
|  17 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурні, товщина 60 мм | м2 | 363,6 |  |
|  18 | Готування піщано - цементної суміші вручну  | м3 | 22,9 |  |
| 19 | Пісок річковий | м3 | 18,49 |  |
| 20 | Портландцемент загальнобудiвельного призначеннябездобавковий, марка 400 | т | 5,73 |  |
| 21 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення[ФЭМ] | м різу | 39 |  |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
|  |  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
|  |  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |