**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги з особливостями.

**Назва закупівлі:** Послуги з благоустрою (видалення аварійних та сухостійних дерев),

ДК 2015-77210000-5.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-03-07-003118-a

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 1 200 000,00 грн.

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до бюджету Прилуцької міської територіальної громади на 2025 рік; об’єми робіт визначені на підставі дефектного акта, складеного балансоутримувачем зелених насаджень КП «Міськсвітло».

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

 Видалення аварійних та сухостійних дерев проводиться як ручним способом, так і з використанням машин та механізмів, у т.ч. з використанням автовишки. При цьому слід керуватись правилами охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України.

 При наданні послуг з видалення аварійних та сухостійних дерев Виконавець повинен:

 -бути оснащений спеціалізованою технікою для роботи на висоті, в т.ч. автовишкою, яка постійно повинна знаходитися в місті Прилуки;

 - вживати заходів щодо вирішення питань по відключенню електричних мереж Прилуцьким РЕМ ПАТ “Чернігівобленерго” в рамках чинного законодавства (проводиться за рахунок Виконавця)

 -самостійно проводити погодженням схеми організації дорожнього руху при виконанні робіт з Управлінням патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, якщо це необхідно для безпечного та якісного надання послуг передбачених Замовником;

 -у разі необхідності, місце виконання робіт Виконавець повинен облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними знаками;

 -при спилюванні аварійних та сухостійних дерев забезпечити корчування пеньків (у разі необхідності);

 -в разі нанесення матеріальної шкоди, всі витрати по відшкодуванню компенсувати за свій рахунок (за рахунок Виконавця);

 -після завершення робіт (надання послуг) на об’єктах забезпечити утилізацію відходів та рослинних рештків;

 -на вимогу замовника надати фотофіксацію наданих послуг;

 -забезпечити доставку та передачу спиляної деревини на територію балансоутримувача багаторічних зелених насаджень комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення “Міськсвітло” Прилуцької міської ради за адресою: вул.Земська, 11-А, м Прилуки, які в свою чергу здійснюють заходи з оприбуткування цієї деревини;

 Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, забезпечити унеможливлення розсипання зібраного сміття в процесі його прибирання та перевезення, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

 В разі необхідності, Замовник має право додавати та коригувати перелік дерев, які потребують видалення, в рамках суми договору.

 Для оптимізації роботи по видаленню дерев, ефективного використання паливно-мастильних матеріалів, в разі знаходження дерев в одному мікрорайоні міста, перелік запланованих дерев можна коригувати в частині черговості, але не виходячи за межі цих переліків, крім випадків, коригування переліку Замовником.

Розрахунок проводиться за надані послуги по актах наданих послуг.

Виконавець повинен надати Замовнику разом із актом наданих послуг перелік видалених дерев із зазначенням адреси та Акт прийому/передачі спиляної деревини з підписом Виконавця послуги, Отримувача деревини та Інженера з технічного нагляду за зразком наведеним нижче:

|  |
| --- |
| *Акт* *прийому/передачі спиляної деревини в рамках укладеного договору між управлінням житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради та \_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_**м.Прилуки «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025**Ми, що нижче підписалися:* ***Представник від Виконавця*** *(назва підрядної організації, прізвище, ім’я, по-батькові уповноваженої особи)****Отримувач*** *деревини ( прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка вихзначена відповідальною за прийом деревини у КП «Міськсвітло» Прилуцької міської ради)****Інженер з технічного нагляду (*** *прізвище, ім’я, по-батькові, код)**склали цей акт про наступне: Виконавець передав, а Отримувач отримав деревину об’ємом \_\_\_\_\_ куб.м. відповідно до умов договору про надання послуг з благоустрою (видалення аварійних та сухостійних дерев) від\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_, укладеного між управлінням житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ПЕРЕДАВ: ПРИЙНЯВ**Представник Виконавця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ) Отримувач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)**Печатка (при наявності) Підпис Печатка (при наявності) підпис**Інженер з технічного нагляду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)* *Печатка (при наявності) Підпис* |

Кількість аварійних дерев, які потребують видалення, **складає 270 шт**., а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Видалення сухостійних та аварійних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см (33 од.) | м3 | 7,26 |
| 2 | Видалення сухостійних та аварійних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см (13 од.) | м3 | 9,23 |
| 3 | Видалення сухостійних та аварійних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см (11 од.) | м3 | 11,66 |
| 4 | Видалення сухостійних та аварійних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 50 см до 60 см (31 од.) | м3 | 57,35 |
| 5 | Видалення сухостійних та аварійних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 60 см до 70 см (8 од.) | м3 | 19,12 |
| 6 | Видалення сухостійних та аварійних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура стовбура більше 80 см (18 од.) | м3 | 52,22 |
| 7 | Видалення сухостійних та аварійних твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см (10 од.) | м3 | 1,5 |
| 8 | Видалення сухостійних та аварійних твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура 20 см до 30 см (33 од.) | м3 | 9,24 |
| 9 | Видалення сухостійних та аварійних твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см (31 од.) | м3 | 22,63 |
| 10 | Видалення сухостійних та аварійних твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см (32 од.) | м3 | 41,6 |
| 11 | Видалення сухостійних та аварійних твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 50 см до 60 см (28 од.) | м3 | 62,16 |
| 12 | Видалення сухостійних та аварійних твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 60 см до 70 см (11 од.) | м3 | 32,12 |
| 13 | Видалення сухостійних та аварійних твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 70 см до 80 см (3 од.) | м3 | 9,96 |
| 14 | Видалення сухостійних та аварійних твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура більше 80 см (8 од.)  | м3 | 31,92 |
| 15 | Навантаження гілля вручну | т | 68,4 |
| 16 | Навантаження деревини (колод) екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 159,6 |
| 17 | Перевезення деревини та гілля на територію КП "Міськсвітло" | т | 159,6 |
| 18 | Перевезення деревини та гілля на міське сміттєзвалище  | т | 68,4 |

Примітка \* Об’єми (м3, т) зазначені орієнтовно та можуть коригуватися в залежності від фактичного обсягу спиляної деревини (270 шт дерев) в рамках суми укладеного договору, оскільки на момент проведення закупівлі практично не можливо більш точно визначити об’єми.

 Послуги повинні надаватись: з моменту укладення договору і до 31 грудня 2025 року.

 Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог технічного завдання щодо термінів закінчення надання робіт/послуг, технології надання робіт/послуг, з дотриманням діючих норм і правил експлуатації техніки і безпечних умов праці.

 Пропозиція учасника, в ціну якої включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.

 Ціна тендерної пропозиції вказується з ПДВ (стосується Учасників, які є платниками ПДВ) та підтверджується відповідними розрахунками.

Начальник управління житлово-

комунального господарства Олег СОЗІНОВ