**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги з особливостями.

**Назва закупівлі: Послуги з благоустрою (поточний ремонт з відновленням порушеного благоустрою по вулицях міста Прилуки).** (ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, **доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)**

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-05-09-011304-a

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 400 *000*, 00 грн.

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до бюджету Прилуцької міської територіальної громади на 2024 рік.

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Об'єми робіт\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
|  | Перелік нарахувань:  Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,06 |  |  |
|  | Краєзнавчий музей |  |  |
| 1 | Перемощування тротуарної бруківки (бруківка від розбирання) | м2 | 13 |
| 2 | Облицювання стін гранітними плитами полірованими при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6 (гранітні плити існуючі) (коефіцієнти Н2, Н5=1,15) | м2 | 2,5 |
|  | Памятник Т.Г.Шевченку |  |  |
| 3 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1м2 до 4 шт. | м2 | 3 |
| 4 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 0,36 |
| 5 | Навантаження сміття вручну | т | 0,54 |
| 6 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із  (ЩПС 0-40 мм) | м2 | 3 |
| 7 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-3 (до 7 см) | м2 | -3 |
| 8 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на  1 м2 до 4 шт (гранітні плити існуючі) (коефіцієнти Н2, Н5=1,15) | м2 | 3 |
| 9 | Готування цементного розчину вручну (30% цемент, 70% гранвідсів): на монтажний шар та шви між плиткою | м3 | 0,15 |
|  | Тротуар |  |  |
| 10 | (Деионтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | м2 | 400 |
| 11 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 48 |
| 12 | (Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 17 |
| 13 | Розбирання бортових каменів | м | 31 |
| 14 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т | 72,72 |
| 15 | Перевезення сміття до 10 км | т | 73,26 |
| 16 | Улаштування основ з ПЩС С7, товщиною 12 см під бортовий камінь | м2 | 31 |
| 17 | Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (бортовий камінь від розбирання) | м | 31 |
| 18 | Улаштування основ з ПЩС С7, товщиною 12 см під поребрик | м2 | 17 |
| 19 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (поребрик від розбирання) | м | 17 |
| 20 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із ЩПС С7 | м2 | 400 |
| 21 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-3 (до 7 см) | м2 | -400 |
| 22 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) (плитка від розбирання) | м2 | 400 |
| 23 | Готування цементного розчину вручну (30% цемент, 70% гранвідсів): на монтажний шар та шви між плиткою | м3 | 20 |

Підрядник гарантує відповідність якості виконаних робіт діючим нормам та Технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів.

Учасник закупівлі на підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі під час подання тендерної пропозиції повинен надати Замовнику наступні документи:

- Дефектний акт;

- Договірну ціну;

- Локальний кошторис;

- Підсумкову відомість ресурсів;

- Пояснювальну записку до договірної ціни

**1.** Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони праці та навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Способом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час надання послуг є довідка, складена Учасником у довільній формі, підписана Уповноваженою особою учасника з накладанням печатки, в якій Учасник гарантує застосування цих заходів.

*Примітка:*

**\* У зв’язку з тим, що практично неможливо заздалегідь передбачити весь комплекс робіт, які можуть виникнути під час поточного ремонту та експлуатаційного утримання вулично-шляхової мережі міста, учасники, у складі своєї тендерної пропозиції, надають письмову згоду на виконання інших видів робіт. Замовник самостійно може змінювати перелік робіт та перелік вулиць.**

**\*\*Учасник визначений переможцем процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю завантажує до електронної системи розрахунок ціни, а саме: договірну ціну, пояснювальну записку до неї, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів (у форматі pdf) на суму, з якою переміг в електронному аукціоні, виготовленому у відповідності до вимог цього додатку.**

Начальник управління житлово-

комунального господарства О.С.Созінов