**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонтпішохідної доріжки загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського по вул.Сорочинська, 36 вм. Прилуки Чернігівської області).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**  650 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Форма №8 | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |  | | |
|  | | | | Виконавчий комітет Прилуцької міської ради | | | | | | |  | | |
|  | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |  | | |
|  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | | |
|  | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |  | | |
|  | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | |
| **На Поточний ремонт пішохідної доріжки загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського по вул.Сорочинська, 36 в м.Прилуки Чернігівської області** | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | |  | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | |  | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |  | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |  | |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв тротуарів  механiзованим способом | | | | м3 | | 26,4 | |  | | |  | |
| 2 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з  застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | | | | м2 | | 660 | |  | | |  | |
| 3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  крiплень з укосами, група ґрунту 1 (корито під поребрик) | | | | м3 | | 1,8 | |  | | |  | |
| 4 | Навантаження смiття вручну | | | | т | | 0,63 | |  | | |  | |
| 5 | Перевезення сміття до 10 км | | | | т | | 228,96 | |  | | |  | |
| 6 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | | | | м | | 45 | |  | | |  | |
| 7 | Поребрики, БР100.20.8 | | | | шт | | 45 | |  | | |  | |
| 8 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | | | | м3 | | 0,9 | |  | | |  | |
| 9 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,  група ґрунту 1 (пазухи за поребриком) | | | | м3 | | 0,54 | |  | | |  | |
| 10 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз  піщано-щебеневої суміші С 7 | | | | м2 | | 660 | |  | | |  | |
| 11 | Готова пiщано-щебенева сумiш С7, розмiр зерен понад  0 до 40 мм | | | | м3 | | 114,84 | |  | | |  | |
| 12 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних  елементiв мощення [ФЭМ] на основу з цементної суміші  товщиною 5 см (із заповненням швів цементною сумішю) | | | | м2 | | 660 | |  | | |  | |
| 13 | Плити ФЕМ тротуарнi, товщина 60 мм | | | | м2 | | 666,6 | |  | | |  | |
| 14 | Готування цементного розчину вручну (30% цемент,  70% гранвідсів): на монтажний шар та шви між плиткою | | | | м3 | | 39,6 | |  | | |  | |
| 15 | Щебiнь-висiвки, марка М-1000 i бiльше, фракцiя до 3 мм | | | | м3 | | 27,62 | |  | | |  | |
| 16 | Портландцемент загальнобудiвельного призначення  бездобавковий, марка 400 | | | | т | | 15,574 | |  | | |  | |
| 17 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення  [ФЭМ] | | | | м різу | | 13,2 | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | |