**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт асфальтового покриття внутрішньобудинкових проїздів в місті Прилуки Чернігівської області).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**  816 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   | Виконавчий комітет Прилуцької міської ради |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| НаПоточний ремонт асфальтового покриття внутрішньобудинкових проїздів в місті Прилуки Чернігівської області |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт щебеневих основ дорiг | м2 | 625 |   |
| 2 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 20-40 мм, марка М800 | м3 | 53,125 |   |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiгодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 700 |   |
| 4 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiгодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад5 м2 до 25 м2 | м2 | 680 |   |
| 5 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячихасфальтобетонних сумiшей вручну з ущільненнямсамохідними котками | м2 | 320 |   |
| 6 | Емульсiя бiтумна, дорожна | т | 1,19 |   |
| 7 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетонщiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 194,62 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |