**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт тротуару по вул. Незалежності (від вул. Івана Скоропадського до мосту через р. Удай по парній стороні) у м. Прилуки Чернігівської області).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 2 100 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | |
|  | | | | |
| Виконавчий комітет Прилуцької міської ради | | | | |
| ( назва організації, що затверджує ) | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | |
|  | | | | |
| “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | |
|  | | | | |
| НаПоточний ремонт тротуару (плитка ФЕМ) по вул. Незалежності (від вул. Івана Скоропадського до мосту через р. Удай по парній стороні) у м. Прилуки Чернігівської області | | | | | | | | | | |
|  | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | |
|  | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | |
| Найменування робіт і витрат | | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | Примітка |
| 2 | | | | | 3 | | 4 | 5 |
| Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | | | | | м3 | | 12 |  |
| Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю вручну,  глибина корита до 250 мм | | | | | м2 | | 1895 |  |
| Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  крiплень з укосами, група ґрунту 1 (корито під поребрик) | | | | | м3 | | 17,56 |  |
| Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | | | | | т | | 580,79 |  |
| Перевезення сміття до 10 км | | | | | т | | 580,79 |  |
| Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз  піщано-щебеневої суміші С 7 | | | | | м2 | | 1895 |  |
| На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або  виключати до норми 18-47-1 (додається 3 см) | | | | | м2 | | 1895 |  |
| Готова пiщано-щебенева сумiш С7, розмiр зерен понад  0 до 40 мм | | | | | м3 | | 415,005 |  |
| Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних  елементiв мощення [ФЭМ] на основу з цементної суміші  товщиною 5 см (із заповненням швів цементною сумішю) | | | | | м2 | | 1895 |  |
| Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi (сірого кольору),  товщина 60 мм | | | | | м2 | | 956,975 |  |
| Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi (червоного кольору),  товщина 60 мм | | | | | м2 | | 956,975 |  |
| Готування цементного розчину вручну (30% цемент,  70% гранвідсів): на монтажний шар та шви між плиткою | | | | | м3 | | 113,7 |  |
| Щебiнь-висiвки, марка М-1000 i бiльше, фракцiя до 3 мм | | | | | м3 | | 79,59 |  |
| Портландцемент загальнобудiвельного призначення  бездобавковий, марка 400 | | | | | т | | 44,343 |  |
| Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення  [ФЭМ] | | | | | м різу | | 189,5 |  |
| Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | | | | | м | | 439 |  |
| Поребрики БР 50.20.8 | | | | | шт | | 878 |  |
| Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,  група ґрунту 1 (пазухи за поребриком) | | | | | м3 | | 5,27 |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | |