Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 

«Про ефективне використання державних коштів»)

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
Назва закупівлі: Послуги з благоустрою (поточний ремонт асфальтового покриття території Прилуцької гімназії №9 Прилуцької міської ради по пров.Фізкультурника, 24).
ДК 021: 2015  45230000-8.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-24-012867-a
Очікувана вартість предмета закупівлі: 3850000,00 грн.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений відповідно до бюджету Прилуцької міської територіальної громади на 2026 рік та міської цільової програми «Житлово-комунальне господарство та організація благоустрою міста Прилуки у 2026 році».
Обґрунтування  технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: визначено на підставі листа директора Прилуцької гімназії №9 Олега Коробки від 17.06.2026 №01-05/126 та затвердженого ним відповідного дефектного акту і складає: 

1.1.Терміни надання послуг: до 30 серпня 2026  року.

1.2.Відомість обсягу робіт:
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом
	м3
	30,5

	2
	Розбирання щебеневих основ
	м3
	61

	3
	Розбирання бортових каменів
	м
	30

	4
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25м3
	т
	140,25

	5
	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км
	т
	140,25

	6
	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів
	м
	30

	7
	Камені бортові БР100.30.15
	шт
	30

	8
	Заміна люків цегляних колодязів
	шт
	4

	9
	Люк чавунний для колодязів важкий
	шт
	4

	10
	Ремонт щебеневих основ доріг
	м2
	610

	11
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм
	м2
	1481

	12
	Перевезення ґрунту до 5 км
	т
	444,3

	13
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	м
	212

	14
	Поребрик 1000х200х80
	шт
	212

	15
	Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаної суміші С7 товщиною 12 см
	м2
	1481

	16


	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з щебенево-піщаної суміші С7 додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до 20 см
	м2
	1481

	17
	Розливання в’яжучих матеріалів
	т
	1,037

	18
	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей
	м2
	1481

	19
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-43-1 до 5 см
	м2
	1481

	20
	Улаштовування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну
	м2
	610

	21
	На кожні 0,5 см товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 до 5 см
	м2
	610

	22
	Суміші асфальтобетонні гарячі тип Б,

марка 1
	т
	250,92



Виконання зазначених об'ємів робіт при наданні  Послуги з благоустрою (поточний ремонт асфальтового покриття території Прилуцької гімназії №9 Прилуцької міської ради по пров.Фізкультурника, 24) здійснюється Виконавцем з використанням якісного та нового матеріалу.

Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.
Виконавець несе відповідальність за своєчасне проведення комплексу робіт по об'єктах в терміни установлені договором.
Відповідальність за якість та своєчасне надання послуг несе Виконавець послуг відповідно законодавства.

У разі необхідності, місце виконання робіт Виконавець повинен облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними знаками.

1.3. На підтвердження вимогам технічної специфікації предмету закупівлі учасником у складі тендерної пропозиції надається акт огляду об’єкта, який підписаний обома сторонами під час огляду об’ємів робіт за даним об’єктом. Для можливого огляду об’єкту учаснику необхідно подати заявку у робочий день з 8:00 до 17:00 на електронну адресу Замовника: pril-ugkg@ukr.net, але не пізніше ніж за 1 робочий день до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До заявки додаються документи, що посвідчують особу та підтверджують повноваження особи учасника
1.4.Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог технічного завдання щодо термінів закінчення надання робіт/послуг, технології надання робіт/послуг, з дотриманням діючих норм і правил експлуатації техніки і безпечних умов праці. 

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. 
Пропозиція учасника, в ціну якої включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.
Ціна тендерної пропозиції вказується з ПДВ (стосується Учасників, які є платниками ПДВ) та підтверджується відповідними розрахунками.

Ціна тендерної пропозиції – договірна ціна, повинна бути твердою.

Метод розрахунку вартості – за кошторисними нормами.

В складі пропозиції Учасник надає кошторисні розрахунки, виконані згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».
Учасником подаються кошторисні розрахунки в складі пропозиції у сканованому вигляді у форматі pdf,  а саме:
-Договірна ціна та пояснювальна записка;

-Локальний кошторис;

-Підсумкова відомість ресурсів;
-Дефектний акт.
 - Інформація про ціни та матеріальні ресурси 

Начальник управління житлово-

комунального господарства
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