**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги з особливостями.

**Назва закупівлі:** Послуги з нанесення (поточного ремонту) дорожньої розмітки (ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-07-20-007462-a

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** *750 000*,00 грн.

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до бюджету Прилуцької міської територіальної громади на 2023 рік;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

1.1.Терміни надання послуг: до 10 вересня 2023 року.

 1.2.Дорожня розмітка має зберігати відповідність вимогам п. 4.2 **ДСТУ 3587:2022** «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану» та **ДСТУ 2587:2021 «*Безпека дорожнього руху*** «Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування». **СОУ 42.1-37641918-117:2014** «Безпека дорожнього руху . Розмітка дорожня. Технічні вимоги та методики контролювання показників світлоповертання та яскравості». **СОУ 42.1-37641918-095:2012** «Норми витрат матеріалів для виконання робіт по дорожній горизонтальній розмітці автомобільних доріг».

 1.3.Учасник повинен використовувати при нанесенні розмітки матеріали, які відповідають діючим санітарно-гігієнічним нормам та забезпечують додержання вимог ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану», ДСТУ 2587:2021 «Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

 Фарба повинна бути хорошої якості, гарантійний термін якої не вичерпаний. Гарантійний термін зберігання повинен бути не менше 12 місяців від дати виробництва (надати лист ознайомлення з наведеною інформацією).

 Функціональна довговічність постійної дорожньої розмітки має відповідати ДСТУ 2587:2021 і бути не менше шести місяців.

 Матеріали, які використовують для виготовлення розмітки, в процесі експлуатації не повинні змінювати свої характеристики під дією:

* температури повітря від мінус 30° С до плюс 40° С;
* відносної вологості повітря 98% за температури плюс 25° С;
* фрикційних матеріалів та/або хлоридів у процесі зимового утримання; сонячної радіації.

 1.4.Термін зносостійкості дорожньої розмітки, що нанесена фарбою, повинен відповідати ДСТУ 2587:2021.

1.5.До застосування при нанесенні розмітки вулично-дорожньої мережі м. Прилуки допускаються матеріали, якість яких підтверджена Галузевим сертифікатом відповідності, виданим закладом, який має акредитацію (ліцензію) на право надавати відповідні документи і висновки.

 Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг (надати довідку в довільній формі).

 1.6.У разі необхідності, місце виконання робіт Виконавець повинен облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними знаками**.**

1.7.Об’єм виконання робіт складає:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування предметазакупівлі | Од.виміру | Кількість | Ціна за одиницю з ПДВ, грн. | Вартість предмета закупівлі, грн. |
| Нанесення на поверхню доріг білою фарбою пішохідних переходів 1.14.1 | м2 | 1250 |  |  |
| Нанесення на поверхню доріг червоною та білою фарбами пішохідних переходів 1.14.2 | м2 | 950 |  |  |
| Всього | м2 | 2200 |  |  |

 Перелік місць та послуги по видах робіт вказуються Замовником у т.ч. Згідно приписів Національної поліції, розроблених проектів по зміні ОДР на вулично-шляховій мережі м.Прилуки, на підставі Актів комісійного обстеження, прийняття нових законодавчих актів.

1.9.У разі виявлення Замовником при візуальному обстеженні, неякісного виконання послуг Виконавцем, про що представниками Замовника за результатами перевірки складається акт - претензія, Замовник не сплачує учаснику за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту — претензії).

1.10.Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог технічного завдання щодо термінів закінчення надання робіт/послуг, технології надання робіт/послуг, з дотриманням діючих норм і правил експлуатації техніки і безпечних умов праці.

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Пропозиція учасника, в ціну якої включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.

Ціна тендерної пропозиції вказується з ПДВ (стосується Учасників, які є платниками ПДВ) та підтверджується відповідними розрахунками.

Документальне підтвердження (надається в складі тендерної пропозиції)надання послуг, що запропоновані учасником вимогам тендерної документації повинно містити:

-розрахунок твердої договірної ціни пропозиції (повинна бути розрахована відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва0;

-зведений кошторис;

-локальний кошторис з розрахунками одиничної вартості;

-дефектний акт;

-підсумкова відомість ресурсів;

-пояснювальна записка;

-розрахунок загальновиробничих витрат;

-об’єктний кошторис.

Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до діючих кошторисних норм України у будівництві та виконана у програмному комплексі АВК-5 або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (надається замовникові у форматі PDF).

 Учасник визначений переможцем процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю завантажує до електронної системи розрахунок ціни (у форматі pdf) на суму, з якою переміг в електронному аукціоні, виготовленому у відповідності до вимог цього додатку.

Начальник управління житлово-

комунального господарства О.С.Созінов