**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги з особливостями.

**Назва закупівлі:** Послуги з поточного ремонту проїзних частин вулиць і доріг комунальної власності у м.Прилуки (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності).

(**ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь** )

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-09-04-010670-а

**Очікувана вартість предмета закупівлі: 8** *000 000* , 00 грн.

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до бюджету Прилуцької міської територіальної громади на 2024 рік (рішення міської ради /52 (позачергова сесія) 8 скликання) від 08.08.2024 №31;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** визначено за результатами комісійного обстеження вулично-дорожньої мережі міста (Акт обстеження від 11.03.2024 №02-06), дефектного акту, складеного балансоутримувачем доріг (КП «Послуга») та складає:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм | м2 | 8000 |  |
| 2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 1000 |  |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | м2 | 3500 |  |
| 4 | Розливання в’яжучих матеріалів | т | 2,45 |  |
| 5 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | т | 300 |  |
| 6 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосуванням укладальників асфальтобетону | т | 120 |  |
| 7 | Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 5 км | т | 500 |  |

Орієнтовний перелік вулиць і доріг комунальної власності у м.Прилуки, де планується провести поточний ремонт: вул.В’ячеслава Чорновола, вул.Перемоги, вул.Миколи Леонтовича, вул.Європейська, вул.Героїв Чорнобиля, вул.Іванівська, вул.Кільцева, вул.Соборна, вул.Авіаторів, вул. 1 Козача, вул.Педагогічна, вул.Небесної Сотні, вул.Садова, вул.Житня. вВул.Польова, вул.Білецького Носенка тощо.

Зазначений перелік може коригуватися Замовником безпосередньо під час проведення ремонтних робіт в межах суми договору.

Під час виконання поточного ремонту Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг (надати довідку в довільній формі).

*Примітка:*

*У зв’язку з тим, що практично неможливо заздалегідь передбачити весь комплекс робіт, які можуть виникнути під час поточного ремонту та експлуатаційного утримання вулично-шляхової мережі, учасники, у складі своєї тендерної пропозиції, надають письмову згоду на виконання інших видів робіт. Замовник самостійно може змінювати перелік робіт.*

Начальник управління житлово-

комунального господарства О.С.Созінов