**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги з особливостями.

**Назва закупівлі:** Послуги з поточного ремонту проїзних частин вулиць і доріг комунальної власності у м.Прилуки пневмоструменевим методом (Ремонт та експлуатаційне утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності).

(ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе,

**доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)**.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-04-26-011189-a

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 622 *000*, 00 грн.

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до бюджету Прилуцької міської територіальної громади на 2024 рік.

Крім того, проаналізувавши у системі PROZORRO ряд закупівель щодо ямкового ремонту асфальтобетонного покриття пневмоструменевим методом, встановлено, що очікувана вартість такого ремонту в середньому складає 540,0 грн. за 1 м2.

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** визначено за результатами комісійного обстеження вулично-дорожньої мережі міста (Акт обстеження від 11.03.2024 №02-06), та складає:

Об'єми робіт\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість |
| Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм | м2 | 1152 |

 Місце надання послуг : міська територіальна громада міста Прилуки (перелік вулиць, на ділянках яких планується виконання ремонтних робіт пневмоструменевим методом\*: вул.Котляревського; вул.Пирятинська; вул.Перемоги; вул.Героїв Прилуки; вул.Густинська; вул.Садова; вул.Братів Ревуцьких; вул.Івана Богуна; вул.18 Вересня; вул.Саксаганського; вул.Гімназична; вул.Миколи Леонтовича; вул.Соборна; вул.Європейська; вул.Небесної Сотні).

 Підрядник гарантує відповідність якості виконаних робіт діючим нормам та Технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів.

 Учасник закупівлі на підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі під час подання тендерної пропозиції повинен надати Замовнику наступні документи:

- Дефектний акт;

- Договірну ціну;

- Локальний кошторис;

- Підсумкову відомість ресурсів;

- Пояснювальну записку до договірної ціни

 **1.** Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони праці та навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

 Під час надання послуг необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

 - не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

 - під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

 - не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

 Для надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

 Способом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час надання послуг є довідка, складена Учасником у довільній формі, підписана Уповноваженою особою учасника з накладанням печатки, в якій Учасник гарантує застосування цих заходів.

 **2.** На виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та Правил Дорожнього руху особи Виконавця, які визначені відповідальними за поточний ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов'язані:

 - при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху, а також відновлення безпечних умов для руху;

 - впроваджувати у повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього руху при здійсненні ремонту доріг, вулиць та залізничних переїздів; шляхопроводів, інших споруд;

 - позначати місця надання послуг, місця, де залишено на дорозі, вулиці, машини і механізми, будівельні матеріали тощо, відповідними дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами, а в темний час доби і при тумані - сигнальними вогнями, передбаченими діючими нормами;

 - по закінченні заходів з надання послуг з поточного ремонту на дорозі, вулиці, негайно привести їх у стан, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів і пішоходів, та впорядкувати зони відчуження;

 - у разі забруднення проїзної частини доріг, вулиць, невідкладно здійснювати заходи для їх очищення і своєчасного попередження учасників дорожнього руху про загрозу безпеці руху, що виникла;

 - обладнувати їх технічними засобами регулювання дорожнього руху, тощо.

 Технічні засоби - спеціальні технічні засоби, призначені для організації та регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, інформаційні табло, дорожня розмітка, сигнальні стовпчики, транспортні та пішохідні огородження різних типів, світлофорне обладнання тощо).

 Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками.

 Дорожні знаки застосовуються відповідно до цих Правил і повинні відповідати вимогам національного стандарту.

 Дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби. При цьому дорожні знаки не повинні бути закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами.

 Способом документального підтвердження Учасником застосовування заходів щодо безпеки дорожнього руху а саме: заходи для своєчасної заборони або обмеження руху з використанням обладнання їх технічними засобами регулювання дорожнього руху є довідка, складена Учасником у довільній формі, підписана Уповноваженою особою учасника з накладанням печатки.

*Примітка:*

**\* У зв’язку з тим, що практично неможливо заздалегідь передбачити весь комплекс робіт, які можуть виникнути під час поточного ремонту та експлуатаційного утримання вулично-шляхової мережі міста, учасники, у складі своєї тендерної пропозиції, надають письмову згоду на виконання інших видів робіт. Замовник самостійно може змінювати перелік робіт та перелік вулиць.**

**\*\*Учасник визначений переможцем процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю завантажує до електронної системи розрахунок ціни, а саме: договірну ціну, пояснювальну записку до неї, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів (у форматі pdf) на суму, з якою переміг в електронному аукціоні, виготовленому у відповідності до вимог цього додатку.**

Начальник управління житлово-

комунального господарства О.С.Созінов